(footprint "Choc_v1_18x17mm_spacing"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "S4"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "15d8b95c-e246-49f8-8ff5-9fa01478e3e8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "Val**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "39e1e55a-85ad-43be-a79f-165c53928ed0")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "14895475-2c27-4dd8-a9db-fb3fe52e9cdf")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "69848fc1-09ae-4f18-93cb-ab19547bed9a")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -9 -8.5)
		(end 9 -8.5)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "92abd3b1-5240-41c6-82ab-2d1deeed51d4")
	)
	(fp_line
		(start -9 8.5)
		(end -9 -8.5)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "3203393a-d3ed-4c93-b6d4-875dea16c8c1")
	)
	(fp_line
		(start -7 -6)
		(end -7 -7)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "33c4b8d3-79df-4d4e-8567-d7adff6c78fd")
	)
	(fp_line
		(start -7 7)
		(end -7 6)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "80a1062f-8c0e-47f1-9a4f-412601217ab4")
	)
	(fp_line
		(start -7 7)
		(end -6 7)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "0815d801-1d2f-4ed5-9171-acdb2e2ed57d")
	)
	(fp_line
		(start -6 -7)
		(end -7 -7)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "37e83985-c22f-48e9-b6a1-52df107a6eb8")
	)
	(fp_line
		(start 6 7)
		(end 7 7)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "f846df5f-a91e-4056-a761-f076efa38587")
	)
	(fp_line
		(start 7 -7)
		(end 6 -7)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "3e4cbc7e-e901-4c0f-8c4e-1ab4e9ce69d7")
	)
	(fp_line
		(start 7 -7)
		(end 7 -6)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "88c92e5f-4f53-4662-92db-2c150065f33d")
	)
	(fp_line
		(start 7 6)
		(end 7 7)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "70149a65-9b92-4cbb-848b-f43fad73520d")
	)
	(fp_line
		(start 9 -8.5)
		(end 9 8.5)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "d918f6e5-0841-4f59-82d7-9cf80045d8ae")
	)
	(fp_line
		(start 9 8.5)
		(end -9 8.5)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "621a2cc3-5a1c-46ad-bc40-6adf1abd0d97")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -5.5 0 180)
		(size 1.7018 1.7018)
		(drill 1.7018)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(uuid "586bfe74-84c9-40df-ac30-a11c37b2a940")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 0 0 180)
		(size 3.429 3.429)
		(drill 3.429)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(uuid "d1dbb8f0-e7b8-44cd-a785-211d8f5ecaaa")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 5.5 0 180)
		(size 1.7018 1.7018)
		(drill 1.7018)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(uuid "15a755d0-529c-4c76-8d46-0416e1fbc43d")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at -5 3.8 180)
		(size 2.032 2.032)
		(drill 1.27)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "b53fb737-9be4-44a5-a51d-94b88b0d9286")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 0 5.9 180)
		(size 2.032 2.032)
		(drill 1.27)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "783bfb6b-66bf-4a36-8f5f-575a5634c010")
	)
	(embedded_fonts no)
)
